测量不确定度评定与表示简介

一切测量（检测、校准）结果，都不可避免地具有不确定度。测量者和利益相关各方最为关心的是测量是否有效，测量结果是否可靠。为了使测量结果的处理和表示有共同遵循的准则，1993年国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际计量局（BIPM）、国际法制计量组织（OIML）、国际理论与应用化学联合会（IUPAC）、国际理论与应用物理联合会（IUPAP）、国际理论与应用物理联合会（IFCC）等七个国际组织联合发布了《测量不确定度表示指南》（GUM），这对科学研究、工程技术，特别是计量确认、质量认证、实验室认可中大量存在的测量结果的处理和表示，具有普遍的适用性。

我国的国家计量技术规范《测量不确定度评定与表示》（JJF1059-2012）原则上等同采用了（GUM）的基本内容，该规范已为中国实验室认可委员会（CNAL）认可规则文件《测量不确定度政策》（CNAL/AR11：2002）所引用。其主要内容包括：

误差和测量不确定度的基本概念；

合格评定与不确定度的关系（包括单测检验）；

测量不确定度的由来及正确表示测量不确定度的意义；

标准不确定度的A类评定、B类评定及合成、简化和国际上近年来的规定；

扩展不确定度的评定及包含因子的选择；

测量不确定度的报告与表示；